# 보수 정비 및 유지

- 진공청소기를 유지보수하거나 세척하기 전, 기기를 설정하거나 부속품을 교체하기 전, 그리고 청소기 사용 후 보관할 시에는 소켓에서 플러그를 뽑으십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

- 안전하고 올바른 작업을 위하여 진공청소기와 그 환기구를 항상 깨끗이 유지하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 Bosch 또는 Bosch 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

- 진공청소기 손질 및 청소 시 먼지방지 마스크를 착용하십시오.

가끔씩 젖은 천으로 청소기 케이스를 닦아줍니다.

- 청소기는 압축 공기로 청소하지 마십시오. 필터나 다른 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

제조사 혹은 교육받은 직원을 통해 필터 손상 여부, 청소기 밀폐성 및 제어장치 기능 이상 여부 등 분진 기술적인 검사를 매년 1회 이상 실시해야 합니다.

##

- 건강에 유해한 물질에 접촉했을 가능성이 있는 모든 부품은 오염된 것으로 간주하십시오.
- 건강에 유해한 물질이 있는 영역에서 청소기를 가져오기 전에 청소기 외부를 깨끗이 닦고 밀봉시키십시오.
- 사용자 및 다른 사람에게 위험하지 않은 경우에만 청소기의 청소, 분리 및 유지보수 작업을 진행하십시오. 유지보수 및 청소 작업 시 개인별 안전 장비를 착용하십시오. 환기가 잘 되는 공간에서 작업을 진행하십시오.
- 청소기를 분리하기 전에 먼저 청소기의 외부를 닦으십시오.
- 충분하게 세척되지 않은 모든 청소기 부품은 봉투에 밀봉하여 폐기해야 합니다. 이와 유사한 폐기물 처리 시 현지에서 통용되는 규정에도 유의하십시오.
- 작업을 마친 후 유지보수 작업을 진행한 영역을 청소하십시오.

##

가끔씩 시중에 나와 있는 순한 세정제를 이용해 용기 (3) 를 닦아준 후 잘 말려주십시오.

##

흡입 출력은 필터 상태에 따라 달라집니다. 필터 (38) 를 정기적으로 청소하십시오.

손상된 필터는 즉시 교체하십시오.

- 반자동 필터 청소를 수행한 후 청소기의 전원을 끄십시오.
- 잠금쇠 (13) 를 풀고 청소기 상부 (12) 를 분리하십시오.
- 필터 홀더 (35) 의 손잡이 (36) 를 위로 접은 후(➊) 필터 홀더 (35) 를 당겨 빼십시오(➋).
- 필터 (38) 를 필터 홀더 (35) 에서 빼내십시오(➌).
- 필터 (38) 를 적합한 쓰레기통 위에서 털어줍니다. 필터 판이 손상되지 않도록 유의하십시오.
  심하게 오염된 경우 풀과 부드러운 솔로 필터의 다판을 닦으십시오. 그런 다음 필터를 잘 건조시키십시오.
- 필터 (38) 가 손상된 경우 교체하십시오.
- 깨끗하고 건조한 필터 (38) 를 필터 홀더 (35) 에 삽입하십시오(➍).
- 필터 홀더 (35) 를 청소기 상부에 넣고(➎) 필터 홀더 (35) 의 손잡이 (36) 를 고정될 때까지 접으십시오(➏).
- 필터 (38) 와 필터 홀더 (35) 가 올바르고 단단하게 고정되었는지 확인하십시오.
- 청소기 상부 (12) 를 다시 끼운 후 고정되는 소리가 날 때까지 양쪽 잠금쇠 (13) 를 닫으십시오.

##

- 용기 (3) 를 비우고 청소하십시오. 곰팡기가 생기지 않도록 필터 (38) 및 청소기의 내부 영역을 건조한 상태로 유지하십시오.
- 흡입 호스 (23) 를 곡선형 노즐 (28) 과 함께 청소기 상부 둘레에 놓고 홀더 (7) 에 거십시오.
- 흡입 액세서리를 해당 홀더 위치에 끼우십시오. 공구 연동 어댑터 (27) 및 흡입관 (29) 을 홀더 (17) 에, 틈새 노즐 (30) 을 홀더 (16) 에, 바닥 노즐 (31) 을 홀더 (18) 에 끼우십시오.
- 전원 케이블을 틈새 노즐의 홀더 (16) 에 감으십시오.
- 운반용 손잡이 (8) 를 사용하여 청소기를 운반하십시오.
- 건조한 공간에 청소기를 보관하고 함부로 사용하는 일이 없도록 조치하십시오.
- 가이드 롤러 (1) 를 고정하려면 가이드 롤러 브레이크 (2) 를 아래로 밟으십시오.