# Tekniske data

Våd-/tørstøvsuger | GAS12‑25LS
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nominel optagen effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Beholdervolumen (brutto) | l | 25
Nettovolumen (væske) | l | 18
Nettovolumen (tør) | l | 20
Fleeceposevolumen | l | 10
Undertryk
StøvsugerA) | hPa | 200
Turbine | hPa | 210
Gennemstrømningsmængde
StøvsugerA) | m³/h l/s | 126 35
Turbine | m³/h l/s | 234 65
Støvklasse |  | L
VægtB) | kg | 9,4
Beskyttelsesklasse |  | /I
Kapslingsklasse |  | IPX4

A)

  målt med en sugeslange med en indvendig diameter på 32 mm og en længde på 3,1 m

B)

  Uden netledning

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

## Stik på støvsuger

Tilladt tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj
‎3 601 JS3 … | Nominel spænding | Maksimal ydelse | Minimal ydelse
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220-240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220-240 V | 2100 W | 100 W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.
Værdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Vær opmærksom på angivelserne på støvsugerstikket.