# Συντήρηση και καθαρισμός

- Τραβήξτε το φις από την πρίζα, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα. Αυτά τα προ‌ληπ‌τικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

- Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από τη Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.

- Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του απορροφητήρα φοράτε μια προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.

Καθαρίζετε το περίβλημα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.

- Μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με πεπιεσμένο αέρα. Το φίλτρο ή άλλα εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά.

Το λιγότερο μία φορά τον χρόνο πρέπει να διεξάγεται ένας τεχνικός έλεγχος του απορροφητήρα από τον κατασκευαστή ή από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο (π.χ. έλεγχος του φίλτρου για ζημιές, της στεγανότητας του απορροφητήρα και των διατάξεων ελέγχου για άψογη λειτουργία).

##

- Θεωρήστε όλα τα μέρη, που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με τις επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, ως μολυσμένα.
- Αναρροφήστε, σκουπίστε ή στεγανοποιήστε το εξωτερικό του απορροφητήρα καλά, προτού να τον απομακρύνεται από μια περιοχή με επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.
- Καθαρίστε, αποσυναρμολογήστε και συντηρήστε τον απορροφητήρας μόνο, όταν αυτό είναι δυνατόν χωρίς κίνδυνο για εσάς και για άλλα άτομα. Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Εκτελέστε τις εργασίες σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
- Καθαρίστε πρώτα το εξωτερικό του απορροφητήρα, προτού τον αποσυναρμολογήσετε.
- Αποσύρετε όλα τα μέρη του απορροφητήρα, που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά, σε αδιαπέραστους σάκους. Προσέξτε εδώ τους ισχύοντες κανονισμούς για την απόσυρση παρόμοιων αποβλήτων.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρίστε την περιοχή συντήρησης.

##

Σφουγγίζετε το δοχείο (3) κάπου-κάπου με μη διαβρωτικό απορρυπαντικό του εμπορίου και αφήστε το να στεγνώσει.

##

Η ισχύς αναρρόφησης εξαρτάται από την κατάσταση του φίλτρου. Καθαρίζετε γι' αυτό τακτικά το φίλτρο (38).

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.

- Ενεργοποιήστε τον ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα.
- Ανοίξτε τα κλείστρα (13) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12).
- Ξεδιπλώστε τη λαβή (36) του στηρίγματος του φίλτρου (35) ➊ και τραβήξτε έξω το στήριγμα φίλτρου (35) ➋.
- Αφαιρέστε το φίλτρο (38) από το στήριγμα φίλτρου (35) ➌.
- Χτυπήστε το φίλτρο (38) σε ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων. Προσέξτε, να μην υποστούν ζημιά τα φυλλαράκια του φίλτρου.
  Σε περίπτωση ισχυρής ρύπανσης βουρτσίστε τα φυλλαράκια του φίλτρου με νερό και μια μαλακιά βούρτσα. Στη συνέχεια, αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει καλά.
- Εάν το φίλτρου είναι χαλασμένο (38), αλλάξτε το.
- Τοποθετήστε το καθαρό και στεγνό φίλτρο (38) στο στήριγμα φίλτρου (35) ➍.
- Τοποθετήστε το στήριγμα φίλτρου (35) στο επάνω μέρος του απορροφητήρα ➎ και διπλώστε τη λαβή (36) του στηρίγματος φίλτρου (35) ➏, μέχρι να ασφαλίσει.
- Ελέγξτε το φίλτρο (38) και το στήριγμα του φίλτρου (35) για σωστή και καλή προσαρμογή.
- Τοποθετήστε ξανά το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12) και κλείστε τα δύο κλείστρα (13), έτσι ώστε να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.

##

- Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο (3). Για την αποφυγή της δημιουργίας μούχλας, φροντίζετε να είναι στεγνά το φίλτρο (38) και η εσωτερική περιοχή του απορροφητήρα.
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (23) με το κυρτό ακροφύσιο (28) γύρω από το επάνω μέρος του απορροφητήρα στα στηρίγματα (7).
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα αναρρόφησης στα προβλεπόμενα για αυτό στηρίγματα: Προσαρμογέας αναρρόφησης (27) και σωλήνες αναρρόφησης (29) στα στηρίγματα (17), ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (30) στο στήριγμα (16), πέλμα δαπέδου (31) στο στήριγμα (18).
- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το στήριγμα (16) του ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών.
- Μεταφέρετε τον απορροφητήρα από τη λαβή μεταφοράς (8).
- Φυλάξτε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο και ασφαλίστε τον από τυχόν αναρμόδια χρήση.
- Για την ακινητοποίηση των τροχών οδήγησης (1) πατήστε κάτω το φρένο των τροχών οδήγησης (2).