# Održavanje i čišćenje

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

- Održavajte usisivač i prozere za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.

Ako je neophodna zamena priključnog voda, onda to mora da izvede Bosch ili ovlašćena servisna služba za Bosch električne alate, kako biste izbegli ugrožavanje bezbednosti.

- Prilikom održavanja i čišćenja usisivača nosite masku za zaštitu od prašine.

S vremena na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.

- Nemojte koristiti komprimovani vazduh za čišćenje usisivača. Filter ili druge komponente se mogu oštetiti.

Najmanje jednom godišnje proizvođač ili obučena osoba mora da izvrši tehničko ispitivanje usisivača na prašinu (npr. proveru oštećenja filtera, zaptivenosti usisivača i pravilne funkcije uređaja za kontrolu).

##

- Smatrajte da su svi delovi, koji mogu da budu u kontaktu sa opasnim materijama, prljavi.
- Temeljno usisajte, obrišite ili zaptijte spoljašnjost usisivača pre nego što ga uklonite iz područja sa opasnim materijama.
- Usisivač čistite, demontirajte i vršite održavanje usisivač samo ako je to moguće bez ugrožavanja sebe i drugih osoba. Nosite za vreme održavanja i čišćenja ličnu zaštitnu opremu. Radove vršite u dobro provetrenoj prostoriji.
- Pre nego što demontirate usisivač, pre toga očistite spoljašnjost usisivača.
- Sve delove usisivača koje ne možete očistiti na adekvatan način odložite u otpad u nepropusnim kesama. Pri tome vodite računa o važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.
- Nakon radova očistite radni prostor.

##

Čistite rezervoar (3) s vremena na vreme dblagim sredstvom za čišćenje ostupnim u prodaji i ostavite zatim da se osuši.

##

Usisna snaga zavisi od stanja filtera. Zbog toga čistite redovno filter (38).

Odmah zamenite oštećen filter.

- Pokrenite poluautomatsko čišćenje filtera i nakon toga isključite usisivač.
- Otvorite zatvarače (13) i skinite gornji deo usisivača (12).
- Preklopite ručku (36) držača filtera (35) na ➊ i izvadite držač filtera (35) ➋.
- Izvadite filter (38) iz držača filtera (35) ➌.
- Udarajte filter (38) iznad odgovarajuće kante za otpad. Vodite računa o tome da ne oštetite lamele filtera.
  Kod prljave prljavštine, očetkajte lamele filtera sa vodom i mekom četkom. Nakon toga sačekajte da se filter dobro osuši.
- Ako je filter (38) oštećen, zamenite ga.
- Čist i suv filter (38) stavite u držač filtera (35) ➍.
- Stavite držač filtera (35) u gornji deo usisivača ➎ i preklopite ručku (36) držača filtera (35) ka ➏, tako da uskoči.
- Proverite da li filter (38) i držač filtera (35) imaju pravilan i čvrst položaj.
- Vratite gornji deo usisivača (12) i zatvorite dva zatvarača (13) tako da uskoče uz zvuk.

##

- Ispraznite i očistite rezervoar (3). Da biste izbegli stvaranje buđi, postarajte se da filter (38) i unutrašnjost usisivača budu suvi.
- Postavite usisno crevo (23) sa zakrivljenom mlaznicom (28) oko gornjeg dela usisivača u držače (7).
- Utaknite dodatni pribor za usisavanje u za to predviđene držače: usisni adapter (27) i usisne cevi (29) u držače (17), mlaznicu za fuge (30) u držač (16), mlaznicu za podove (31) u držač (18).
- Mrežni kabl namotajte oko držača (16) mlaznice za fuge.
- Usisivač nosite pomoću ručke za nošenje (8).
- Usisivač odložite na suvo i zaštite ga od neovlašćenog korišćenja.
- Za zaključavanje okretnog točka (1) spustite kočnicu za okretne točkove (2).