# Kļūmju novēršana

- Traucējuma gadījumā (piem., saplīsis filtrs), vakuumsūcējs ir nekavējoties jāizslēdz. Pirms atsākat ekspluatāciju, traucējums ir jānovērš.

Problēma | Iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Uzsūkšanas turbīna nesāk darboties. | Nav elektrobarošanas. | Pārbaudiet elektrokabeli, kontaktdakšu, drošinātāju un kontaktligzdu.
Darba režīmu pārslēdzējs (4) atrodas pozīcijā 1+. | Pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju (4) pozīcijā 1 vai ieslēdziet elektroinstrumentu, kas ir pievienots pie kontaktligzdas (6).
Pēc tvertnes iztukšošanas uzsūkšanas turbīna vairs negriežas. | Nepieciešams veikt atiestatīšanu. | Izslēdziet vakuumsūcēju un pagaidiet 5 sekundes, pēc tam atkal ieslēdziet to.
Samazināta uzsūkšanas jauda. | Tvertne (3) vai flīsa filtra maisiņš (20) ir pilns. | Iztukšojiet tvertni vai flīsa filtra maisiņu.
Uzgalis, nosūkšanas caurule (29) vai uzsūkšanas šļūtene (23) ir nosprostota. | Likvidējiet nosprostojumu.
Filtrs (38) ir netīrs vai bojāts. | Veiciet pusautomātisko filtra tīrīšanu, iztīriet vai nomainiet filtru.
Filtrs (38) nav nofiksēts filtra turētājā (35). | Pareizi nofiksējiet filtru.
Vakuumsūcēja augšējā daļa (12) neatrodas pareizā pozīcijā. | Pareizi uzstādiet vakuumsūcēja augšējo daļu un noslēdziet aizdares (13)
Sausās uzsūkšanas laikā izdalās putekļi | Filtrs (38) ir nepareizi ievietots. | Pārbaudiet, vai filtrs ir pareizi uzstādīts.
Filtrs (38) ir bojāts. | Nomainiet filtru.
Mitrās uzsūkšanas laikā izplūst ūdens. | Pludiņš (37) ir bloķēts. | Noslaukiet pludiņa grozu ar mitru drānu, notīriet pludiņi, viegli pakratot vakuumsūcēju. Ja pludiņš un pludiņa grozs ir spēcīgi piesārņoti, sazinieties ar pilnvarotu Bosch klientu apkalpošanas dienestu.
Pusautomātiskā filtra tīrīšana nedarbojas. |  | Nobloķējiet gaisa ieplūdes atveri un vairāk par 5 reizēm nospiediet pusautomātiskās filtra tīrīšanas taustiņu (11). Ja pēc tam filtra tīrīšana vēl aizvien nedarbojas, sazinieties ar pilnvarotu Bosch klientu apkalpošanas dienestu.