# Montaż podstawy (zob. rys. G)

Wąż odsysający (23) jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adaptera do odsysania pyłu (27), dyszy wygiętej (28)).

## Montaż dysz i rur

- Podłączyć dyszę wygiętą (28) do węża odsysającego (23), aż oba przyciski (26) węża zaskoczą w zapadce.
- Następnie założyć żądany osprzęt (dyszę do podłóg, dyszę do fug, rurę itp.) na dyszę wygiętą (28).
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (26) do wewnątrz i zdemontować elementy.

## Montaż adaptera do odsysania pyłu

- Podłączyć adapter do odsysania pyłu (27) do węża odsysającego (23), aż oba przyciski (26) węża zaskoczą w zapadce.
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (26) do wewnątrz i zdemontować elementy.