# Технические данные

Пылесос для влажной/сухой уборки | GAS12‑25LS
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200
Частота | Гц | 50–60
Объем контейнера (брутто) | л | 25
Объем нетто (сбор жидкостей) | л | 18
Объем нетто (сухая уборка) | л | 20
Объем фильтра-мешка из нетканого материала | л | 10
Разрежение
ПылесосA) | гПа | 200
Турбина | гПа | 210
Расход воздуха
ПылесосA) | м³/ч л/с | 126 35
Турбина | м³/ч л/с | 234 65
Класс пыли |  | L
ВесB) | кг | 9,4
Класс защиты |  | /I
Степень защиты |  | IPX4

A)

  измерено с всасывающим шлангом с внутренним диаметром 32 мм и длиной 3,1 м

B)

  Без кабеля для подключения к сети

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

## Розетка на пылесосе

Допустимая потребляемая мощность подключенного электроинструмента
‎3 601 JS3 … | Номинальное напряжение | максимальная мощность | минимальная мощность
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎… 130‎ | 230 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 В | 1660 Вт | 100 Вт
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎… 1H0‎ | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎… 1K0‎ | 220−240 В | 2100 Вт | 100 Вт

Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента.
Для других моделей в специфическом исполнении для конкретной страны эти данные могут отличаться. Пожалуйста, соблюдайте данные на розетке пылесоса.