# Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva G)

Imuletku (23) on varustettu kiinnitysjärjestelmällä, johon voidaan liittää imutarvikkeita (imuadapteri (27), käyräsuutin (28)).

## Suulakkeiden ja putkien asentaminen

- Asenna käyräsuutin (28) imuletkuun (23) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (26) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Asenna sen jälkeen haluamasi imutarvike (lattiasuulake, rakosuulake, imuletku, jne.) käyräsuuttimeen (28).
- Paina irrotusta varten painonuppeja (26) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

## Imuadapterin asennus

- Asenna imuadapteri (27) imuletkuun (23) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (26) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Paina irrotusta varten painonuppeja (26) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.