# Odstránenie porúch

- Ak sa vyskytne porucha (napr. prasknutie filtra), vysávač sa musí okamžite vypnúť. Pred opätovným spustením je potrebné odstrániť poruchu.

Problém | Príčina | Pomoc
--- | --- | ---
Sacia turbína sa nerozbehne. | Žiadne elektrické napájanie | Skontrolujte sieťový kábel, zástrčku, poistku a zásuvku.
Prepínač pracovných režimov (4) sa nachádza na 1+. | Prepínač pracovných režimov (4) nastavte na 1 alebo zapnite elektrické náradie pripojené k zásuvke (6).
Sacia turbína sa po vyprázdnení nádoby nerozbehne. | Potrebný je reset | Vypnite vysávač a počkajte 5 s, potom vysávač opäť zapnite.
Sací výkon klesá. | Plná nádoba (3) alebo filtračné vrecko z netkanej textílie (20) | Vyprázdnite nádobu alebo filtračné vrecko z netkanej textílie.
Dýza, sacia rúra (29) alebo sacia hadica (23) sú upchaté | Odstráňte upchatie
Filter (38) je znečistený alebo chybný | Vykonajte poloautomatické čistenie filtra, vyčistite alebo vymeňte filter
Filter (38) nezapadol do držiaka filtra (35) | Zaistite filter správne
Horná časť vysávača (12) nesedí správne | Hornú časť vysávača nasaďte správne a uzávery (13) zatvorte
Unikanie prachu pri vysávaní nasucho | Nesprávne založený filter (38) | Skontrolujte správne založenie filtra
Chybný filter (38) | Vymeňte filter
Unikanie vody pri vysávaní namokro | Plavák (37) je blokovaný | Kôš plaváka utrite vlhkou handričkou, plavák vyčistite jemným zatrasením vysávača V prípade silného znečistenia plaváka a koša plaváka sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis Bosch.
Poloautomatické čistenie filtra nepracuje |  | Uzatvorte vstup vzduchu a viac ako 5× stlačte tlačidlo poloautomatického čistenia filtra (11) Ak čistenie filtra aj naďalej nefunguje, kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis Bosch.