# Skysčių siurbimas

- Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų, degančių ar sprogių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogioje aplinkoje. Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

- Siurblį draudžiama naudoti kaip vandens siur‌blį. Siurblys yra skirtas oro ir vandens mišiniui susiurbti.

- Siurblį be filtro naudoti draudžiama.

Šlapiojo siurbimo metu pusiau automatinį filtro valymą įjungti draudžiama.

## Prieš pradedant siurbti skysčius

Atspauskite užraktus (13) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (12).

Ištuštinkite rezervuarą (3) ir išimkite neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (20).

Išvalykite filtrą (38) ir vėl įdėkite jį į siurblį.

Įsitikinkite, kad plūduras (37) yra švarus. Esant užblokuotam plūdurui, automatinis siurblio išjungimas prisipildžius rezervuarui nebus galimas.

Uždėkite siurblio viršutinę dalį (12) ir užspauskite abu užraktus (13) – turite girdėti, kaip jie užsifiksavo.

## Siurbiant skysčius ir po kiekvieno skysčių siurbimo

Siurblys yra su plūduru (37). Kai pasiekiamas maksimalus pripildymo aukštis, siurbimas sustabdomas. Tada ištuštinkite rezervuarą (3).

Jei iš siurblio išbėgtų skysčio dėl to, kad laiku nebuvo ištuštintas rezervuaras, nedelsdami siurblį išjunkite. Nukelkite siurblio viršutinę dalį (12) ir palikite, kad visos dalys gerai išdžiūtų.

Po darbo, kad išvengtumėte pelėsių susidarymo, nuimkite siurblio viršutinę dalį (12) ir filtrą (38) ir palikite abu gerai išdžiūti.