# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku vysávača.

- Informujte sa láskavo o predpisoch/zákonoch platných vo Vašej krajine týkajúcich sa manipulácie so zdraviu škodlivým prachom.

Tento vysávač sa smie používať na vysávanie a odsávanie nasledujúcich druhov materiálu:

- Prach s hraničnou hodnotou expozície > 1 mg/m3

Tento vysávač sa zásadne nesmie používať v priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Aby sa zabezpečil optimálny sací výkon, saciu hadicu (23) musíte vždy úplne odvinúť z hornej časti vysávača (12).

## Zapnutie/vypnutie

Na zapnutie vysávača potlačte prepínač pracovných režimov (4) do polohy 1.

Na zapnutie automatického spúšťania/zastavenia vysávača potlačte prepínač pracovných režimov (4) do polohy 1+. Vysávač sa môže spúšťať automaticky, keď sa zásuvkou (6) pripojí k elektrickému náradiu.

Na vypnutie vysávača potlačte prepínač pracovných režimov (4) do polohy 0.