# Slang monteren

## Zuigfunctie (zie afbeelding E)

Voor het monteren steekt u de zuigslang (23) in de slangopening (5) en draait u hem tot aan de aanslag rechtsom.

Voor het demonteren draait u de zuigslang (23) tot aan de aanslag linksom en trekt u hem uit de slangopening.

Aanwijzing: Bij het zuigen ontstaat door de wrijving van het stof in de zuigslang en -accessoires een elektrostatische oplading die de gebruiker in de vorm van statische ontlading kan voelen (afhankelijk van invloeden van buitenaf en lichamelijke gesteldheid).
Bosch raadt aan altijd een antistatische zuigslang (accessoire) te gebruiken bij het zuigen van fijnstof en droge materalen.

## Uitblaasfunctie (zie afbeelding F)

- De zuiger heeft een uitblaasfunctie. De afvoerlucht niet in de vrije ruimte blazen. Gebruik de uitblaasfunctie alleen met een schone slang. Stof kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

Voor het monteren van de uitblaasslang (24) duwt u op de vergrendeling (14) van de afvoerluchtafdekking en opent u de afdekking. Steek de uitblaasslang (24) op de slangopening (25) tot de beide drukknoppen (26) hoorbaar vastklikken.

Voor het demonteren van de uitblaasslang (24) duwt u de beide drukknoppen (26) naar binnen en trekt u de uitblaasslang eraf. Sluit de afvoerluchtafdekking zodat de vergrendeling (14) weer vastklikt.