# Aspirare umedă

- Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozive, de exemplu, benzină, ulei, alcool, solvenţi. Nu aspira pulberi fierbinţi, incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul în spaţii cu pericol de explozie. Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

- Nu este permisă utilizarea aspiratorului ca pompă de apă. Aspiratorul este destinat aspirării aerului şi amestecului de apă.

- Nu este permisă utilizarea fără filtru a aspiratorului.

Curăţarea semiautomată a filtrului nu trebuie să fie declanşată în timpul aspirării umede.

## Înainte de aspirarea umedă

Deschide sistemele de blocare (13) şi scoate partea superioară a aspiratorului (12).

Goleşte rezervorul (3) şi scoate sacul de filtrare din pâslă (20).

Curăţă filtrul (38) şi montează-l din nou în aspirator.

Asigură-te că plutitorul (37) este curat. Dacă plutitorul este blocat, oprirea automată a aspiratorului nu mai este posibilă atunci când rezervorul este plin.

Aşază partea superioară a aspiratorului (12) şi închide cele două sisteme de blocare (13), astfel încât să se fixeze sonor.

## În timpul aspirării umede şi după fiecare aspirare umedă

Aspiratorul este dotat cu un plutitor (37). La atingerea nivelului maxim de umplere, aspirarea este oprită. În acest caz, goleşte rezervorul (3).

Dacă din aspirator se scurge lichid deoarece rezervorul nu a fost golit în timp util, opreşte imediat aspiratorul. Demontează partea superioară a aspiratorului (12) şi lasă toate piesele să se usuce bine.

După încheierea lucrului, pentru a evita formarea mucegaiului, scoate partea superioară a aspiratorului (12) şi filtrul (38) şi lasă-le să se usuce bine.