# Монтиране на принадлежности за смучене (вж. фиг. G)

Шлангът на прахосмукачката (23) е снабден с клипс система, с която принадлежностите (адаптер за прахоулавяне (27), извита дюза (28)) могат да се свързват.

## Монтиране на дюзи и тръби

- Вкарайте извитата дюза (28) на шланга (23) докато двата бутона (26) на шланга се захванат с прещракване.
- Вкарайте след това желания накрайник (дюза за под, дюза за фуги, тръба и др.) върху извитата дюза (28).
- За демонтиране натиснете бутоните (26) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

## Монтиране на адаптера за прахоулавяне

- Вкарайте адаптера за прахоулавяне (27) на шланга (23) докато двата бутона (26) на шланга се захванат с прещракване.
- За демонтиране натиснете бутоните (26) навътре и изтеглете един от друг компонентите.