# Mirëmbajtja dhe pastrimi

- Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes, të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin. Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.

- Mbani të pastër fshesën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.

Nëse nevojitet që të zëvendësohet linja lidhëse, atëherë ajo duhet të merret nga Bosch ose një qendër shërbimi e autorizuar për vegla elektrike Bosch, për të evituar rreziqet e sigurisë.

- Përdorni një maskë pluhuri kur mirëmbani dhe pastroni fshesën me korrent.

Pastroni herë pas here kapakun e fshesës me korrent me një leckë të lagur.

- Mos e pastroni fshesën me korrent me ajër të kompresuar. Filtri ose komponentë të tjerë mund të dëmtohen.

Të paktën një herë në vit, fshesa me korrent duhet të kontrollohet për pluhur nga prodhuesi ose një person i trajnuar (p.sh. kontrolloni filtrin për dëmtime, kontrolloni fshesën me korrent për rrjedhje dhe kontrolloni pajisjet e kontrollit për funksionimin e duhur).

##

- Konsideroni të gjitha pjesët që mund të kenë rënë në kontakt me substancat e rrezikshme si të kontaminuara.
- Fshijeni tërësisht, fshijeni ose mbyllni pjesën e jashtme të vakumit përpara se ta hiqni atë nga një zonë që përmban materiale të rrezikshme.
- Pastroni, çmontoni dhe mirëmbani fshesën me korrent vetëm nëse është e mundur pa rrezik për ju dhe njerëzit e tjerë.Përdorni pajisje mbrojtëse personale kur kryeni mirëmbajtje dhe pastrim.Kryeni punën në një dhomë të ajrosur mirë.
- Pastrojeni fillimisht pjesën e jashtme të fshesës me korrent përpara se ta çmontoni.
- Hidhni çdo pjesë të fshesë me korrent që nuk mund të pastrohet në mënyrë të kënaqshme në qese të papërshkueshme.Ju lutemi respektoni rregulloret në fuqi për asgjësimin e këtyre mbetjeve.
- Pas përfundimit të punës, pastroni zonën e mirëmbajtjes.

##

Herë pas here, fshijeni kontejnerin (3) me një agjent pastrimi jo gërryes të disponueshëm në treg dhe lëreni të thahet.

##

Fuqia e thithjes varet nga gjendja e filtrit. Prandaj, pastroni rregullisht filtrin (38).

Zëvendësoni menjëherë një filtër të dëmtuar.

- Aktivizoni pastrimin gjysmë automatik të filtrit dhe pastaj fikeni thithësin.
- Hapni bravat (13) dhe hiqni pjesën e sipërme të veglës thithëse (12).
- Hapni dorezën (36) e mbajtëses së filtrit (35) ➊ dhe tërhiqeni jashtë mbajtësen e filtrit (35) ➋.
- Nxirrni filtrin (38) nga mbajtësja e filtrit (35) ➌.
- Trokitni filtrin (38) në një enë të përshtatshme mbeturinash. Kini kujdes që të mos dëmtoni fletët e filtrit.
  Nëse filtri është shumë i ndotur, fërkojini fletët e filtrit me ujë dhe një furçë të butë. Pastaj lëreni filtrin të thahet plotësisht.
- Nëse filtri (38) është i dëmtuar, atëherë zëvendësojeni.
- Vendosni filtrin e pastër dhe të thatë (38) në mbajtësen e filtrit (35) ➍.
- Vendosni mbajtësen e filtrit (35) në pjesën e sipërme të thithësit ➎ dhe paloseni dorezën (36) e mbajtëses së filtrit (35) në ➏, derisa të fiksohet.
- Sigurohuni që filtri (38) dhe mbajtësja e filtrit (35) të jenë vendosur saktë dhe mirë.
- Vendosni pjesën e sipërme të thithësit (12) dhe mbyllni të dy fiksuesit (13), derisa të klikojnë në vend.

##

- Boshatisni dhe pastroni enën (3). Për të parandaluar shtimin e mykut, sigurohuni që filtri (38) dhe zona e brendshme e thithësit të jenë të thata.
- Fusni zorrën e thithjes (23) me grykën e lakuar (28) rreth pjesës së sipërme thithësit në mbajtëse (7).
- Futni aksesorët e thithësit në mbajtëset e përcaktuara: Përshtatësi i thithjes (27) dhe tubat e thithjes (29) në mbajtësen (17), grykën e çarjes (30) në mbajtësen (16), grykën e dyshemesë (31) në mbajtësen (18).
- Mbështillni kabllon e energjisë rreth mbajtëses (16) së grykës së çarjeve.
- Mbajeni thithësin nga doreza mbajtëse (8).
- Vendoseni veglën thithëse në një dhomë të thatë dhe sigurojeni atë nga përdorimi i paautorizuar.
- Për të bllokuar rrotën industriale (1) shtypni frenat e rrotave industriale (2).