# การติดตั้งอุปกรณ์ดูด (ดูภาพประกอบ G)

ท่อดูด (23) มีระบบคลิปที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดูดได้ (ข้อต่อดูด (27) หัวดูดโค้ง (28))

## การติดตั้งหัวดูดและท่อดูดแข็ง

- เสียบหัวดูดโค้ง (28) เข้าบนท่อดูด (23) จนได้ยินเสียงปุ่มกดทั้งสอง (26) ของท่อดูดขบเข้าล็อค
- จากนั้นจึงเสียบอุปกรณ์ดูดที่ต้องการ (หัวดูดพื้น หัวดูดสำหรับซอกมุม ท่อดูดแข็ง ฯลฯ) เข้าบนหัวดูดโค้ง (28) ให้แน่น
- เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (26) เข้าด้านในและดึงชิ้นส่วนออกจากกัน

## การประกอบข้อต่อท่อดูดออก

- เสียบข้อต่อดูด (27) เข้าบนท่อดูด (23) จนได้ยินเสียงปุ่มกดทั้งสอง (26) ของท่อดูดขบเข้าล็อค
- เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (26) เข้าด้านในและดึงชิ้นส่วนออกจากกัน