# Nasssaugen

- Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen, brennenden oder explosiven Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen. Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

- Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt werden. Der Sauger ist bestimmt für das Aufsaugen von Luft- und Wassergemisch.

- Der Sauger darf nicht ohne Filter verwendet werden.

Die halbautomatische Filterreinigung darf während des Nasssaugens nicht ausgelöst werden.

## Vor dem Nasssaugen

Öffnen Sie die Verschlüsse (13) und nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab.

Entleeren Sie den Behälter (3) und entfernen Sie den Vliesfilterbeutel (20).

Reinigen Sie den Filter (38) und setzen Sie ihn wieder in den Sauger ein.

Stellen Sie sicher, dass der Schwimmer (37) sauber ist. Bei blockiertem Schwimmer ist keine automatische Abschaltung des Saugers bei vollem Behälter möglich.

Setzen Sie das Saugeroberteil (12) auf und schließen Sie beide Verschlüsse (13), sodass sie hörbar einrasten.

## Beim und nach jedem Nasssaugen

Der Sauger ist mit einem Schwimmer (37) ausgestattet. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, wird das Saugen gestoppt. Entleeren Sie dann den Behälter (3).

Sollte Flüssigkeit aus dem Sauger austreten, weil der Behälter nicht rechtzeitig geleert wurde, dann schalten Sie den Sauger sofort aus. Nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab und lassen Sie alle Teile gut trocknen.

Nach Arbeitsende nehmen Sie zur Vermeidung von Schimmelbildung das Saugeroberteil (12) und den Filter (38) ab und lassen beides gut trocknen.