# Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

- Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

- Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Saugers eine Staubschutzmaske.

Reinigen Sie das Gehäuse des Saugers von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.

- Reinigen Sie den Sauger nicht mit Druckluft. Der Filter oder andere Komponenten könnten beschädigt werden.

Mindestens einmal jährlich muss eine staubtechnische Überprüfung des Saugers durch den Hersteller oder eine unterwiesene Person durchgeführt werden (z.B. Filter auf Beschädigungen, Sauger auf Dichtheit und Kontrolleinrichtungen auf einwandfreie Funktion prüfen).

##

- Betrachten Sie alle Teile, die mit den gesundheitsgefährdenden Stoffen in Kontakt gekommen sein können, als verunreinigt.
- Saugen, wischen bzw. dichten Sie das Äußere des Saugers gründlich ab, bevor Sie ihn aus einem Bereich mit gesundheitsgefährdenden Stoffen entnehmen.
- Reinigen, demontieren und warten Sie den Sauger nur, wenn es ohne Gefahr für Sie und andere Personen möglich ist. Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung persönliche Schutzausrüstung. Führen Sie die Arbeiten in einem gut gelüfteten Raum durch.
- Reinigen Sie zuerst das Äußere des Saugers, bevor Sie ihn demontieren.
- Entsorgen Sie alle Teile des Saugers, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, in undurchlässigen Beuteln. Beachten Sie dabei die gültigen Bestimmungen für die Entsorgung derartigen Abfalls.
- Reinigen Sie nach Abschluss der Arbeiten den Wartungsbereich.

##

Wischen Sie den Behälter (3) von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus und lassen Sie diesen trocknen.

##

Die Saugleistung ist abhängig vom Filterzustand. Reinigen Sie deshalb regelmäßig den Filter (38).

Tauschen Sie einen beschädigten Filter sofort aus.

- Lösen Sie die halbautomatische Filterreinigung aus und schalten Sie den Sauger danach aus.
- Öffnen Sie die Verschlüsse (13) und nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab.
- Klappen Sie den Griff (36) der Filterhalterung (35) auf ➊ und ziehen Sie die Filterhalterung (35) heraus ➋.
- Nehmen Sie den Filter (38) aus der Filterhalterung (35) ➌.
- Klopfen Sie den Filter (38) an einem geeigneten Abfallbehälter aus. Achten Sie darauf, die Lamellen des Filters nicht zu beschädigen.
  Bei starker Verschmutzung bürsten Sie die Lamellen des Filters mit Wasser und einer weichen Bürste ab. Lassen Sie den Filter anschließend gut trocknen.
- Ist der Filter (38) beschädigt, dann tauschen Sie ihn aus.
- Setzen Sie den sauberen und trockenen Filter (38) in die Filterhalterung (35) ➍.
- Setzen Sie die Filterhalterung (35) in das Saugeroberteil ➎ und klappen Sie den Griff (36) der Filterhalterung (35) zu ➏, bis er einrastet.
- Prüfen Sie Filter (38) und Filterhalterung (35) auf korrekten und festen Sitz.
- Setzen Sie das Saugeroberteil (12) wieder auf und schließen Sie beide Verschlüsse (13), sodass sie hörbar einrasten.

##

- Entleeren und reinigen Sie den Behälter (3). Zur Vermeidung von Schimmelbildung sorgen Sie dafür, dass der Filter (38) und der innere Bereich des Saugers trocken sind.
- Legen Sie den Saugschlauch (23) mit der gekrümmten Düse (28) um das Saugeroberteil in die Halterungen (7) ein.
- Stecken Sie das Saugzubehör in die dafür vorgesehenen Halterungen: Absaugadapter (27) und Saugrohre (29) in die Halterungen (17), Fugendüse (30) in die Halterung (16), Bodendüse (31) in die Halterung (18).
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Halterung (16) der Fugendüse.
- Tragen Sie den Sauger am Tragegriff (8).
- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.
- Treten Sie zum Feststellen der Lenkrolle (1) die Lenkrollenbremse (2) herunter.