# Tehnički podaci

Usisivač za mokro i suvo usisavanje | GAS12‑25LS
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 25
Neto zapremina (tečnost) | l | 18
Neto zapremina (suvo) | l | 20
Zapremina platnene filter kese | l | 10
Potpritisak
UsisivačA) | hPa | 200
Turbina | hPa | 210
Količina protoka
UsisivačA) | m³/h l/s | 126 35
Turbina | m³/h l/s | 234 65
Klasa prašine |  | L
TežinaB) | kg | 9,4
Klasa zaštite |  | /I
Stepen zaštite |  | IPX4

A)

  izmereno sa usisnim crevom unutrašnjeg prečnika 32 mm i dužine 3,1 m

B)

  Bez voda za priključak na mrežu

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

## Utičnica na usisivaču

Dozvoljena snaga priključka priključenog električnog alata
‎3 601 JS3 … | Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.
Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.