# Störningsåtgärder

- Om en störning uppstår (t.ex. skadat filter) måste dammsugaren omedelbart stängas av. Innan dammsugaren tas i drift igen måste störningen åtgärdas.

Problem | Orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Sugturbinen startar inte. | Ingen strömförsörjning | Kontrollera nätkabel, nätstickkontakt, säkring och uttag.
Driftsättsväljaren (4) står på 1+. | Ställ driftsättsväljaren (4) på 1 eller slå på det elverktyg som är anslutet till eluttaget (6).
Sugturbinen startar inte igen efter att behållaren har tömts. | Återställningen krävs | Stäng av utsuget och vänta i 5 sekunder, slå därefter på igen.
Sugkraften avtar. | Behållare (3) eller nonwoven-filterpåse (20) full | Töm behållare eller nonwoven-filterpåse.
Munstycke, dammsugarrör (29) eller sugslang (23) blockerade | Ta bort blockeringarna
Filtret (38) smutsigt eller defekt | Utför halvautomatisk filterrengöring, rengör filtret eller byt ut det
Filtret (38) har inte klickat fast i filterhållaren (35) | Se till att filtret snäpper fast ordentligt
Dammsugarens överdel (12) sitter inte korrekt | Sätt på dammsugarens överdel korrekt och stäng förslutningarna (13)
Damm kommer ut vid torrsugning | Filter (38) felaktigt isatt | Kontrollera att filtret är korrekt monterat
Filter (38) defekt | Byt filter
Vatten kommer ut vid våtsugning | Flottören (37) är blockerad | Torka av flottörkorgen med en fuktig trasa, rengör flottören genom att skaka dammsugaren lätt Om flottör och flottörkorg är mycket smutsiga, kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjänst.
Den halvautomatiska filterrengöringen går inte igång. |  | Blockera luftintaget och tryck på knappen för halvautomatisk filterrengöring (11) mer än 5 gånger Fungerar filterrengöringen fortfarande inte, kontakta ett auktoriserat Bosch-serviceställe.