# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på sugens typskylt.

- Informera dig om gällande nationella lagar och regler gällande hantering av hälsovådligt damm.

Utsuget får endast användas för upp- och utsug av följande material:

- Damm med expositionsgränsvärde > 1 mg/m3

Sugen får generellt inte användas i utrymmen där det finns risk för explosioner.

För att garantera optimal sugeffekt ska sugslangen (23) alltid tas av från sugöverdelen (12).

## Slå på/stänga av

För att slå på dammsugaren, tryck driftsättväljaren (4) till position 1.

För att slå på start-/stopp-automatiken på driftsättsväljaren trycker du (4) till position 1+. Dammsugaren kan startas automatiskt när den är ansluten till ett elverktyg via eluttaget (6).

För att stänga av dammsugaren, tryck driftsättväljaren (4) till position 0.