# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do aspirador.

- Informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu país, para o manuseio de pós nocivos à saúde.

O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes materiais:

- pós não prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição > 1 mg/m3

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para garantir um poder de aspiração ideal, tem de desenrolar por completo a mangueira de aspiração (23) da parte superior do suporte (12).

## Ligar/desligar

Para ligar o aspirador, pressione o seletor dos modos de operação (4) para a posição 1.

Para ligar o sistema start/stop automático pressione o seletor dos modos de operação (4) para a posição 1+. O aspirador pode ser iniciado automaticamente se estiver ligado a uma ferramenta elétrica através da tomada (6).

Para desligar o aspirador, pressione o seletor dos modos de operação (4) para a posição 0.