# Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier fundet iht. EN 60335‑2‑69.

Støvsugerens A-vægtede lydtryksniveau er typisk 75 dB(A). Usikkerhed K = 2 dB. Støjniveauet ved arbejde kan overskride de angivne værdier. Brug høreværn!

Vibrationsværdier ah (kontinuerlige vibrationer), pF (gentagne stødvibrationer) og usikkerhed K bestemt i henhold til EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)