# Pengisapan kering

- Sebelum melakukan pengisapan kering, pastikan filter, kontainer debu dan aksesori alat pengisap debu dalam keadaan kering. Debu dapat menempel dan mengeras pada bagian yang lembap.

Disarankan untuk menggunakan kantong filter fleece (20).

## Mengisap tumpukan debu dari perkakas listrik yang beroperasi (lihat gambar J)

- Diperlukan pertukaran udara yang mencukupi di dalam ruangan ketika udara buang kembali ke ruangan. Harap patuhi peraturan nasional yang relevan.

Stopkontak untuk perkakas listrik (6) terintegrasi ke alat pengisap. Perkakas listrik eksternal dapat disambungkan ke stopkontak tersebut. Perhatikan input daya maksimal yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.

Hubungkan nozel alat pengisap pada perkakas listrik dan slang alat pengisap (23) secara langsung atau melalui adaptor alat pengisap (27).

Catatan saat menggunakan adaptor alat pengisap: Jika bekerja dengan perkakas listrik yang hanya menghasilkan sedikit aliran udara ke slang alat pengisap, lubang udara kompensasi (34) pada adaptor alat pengisap (27) harus dibuka. Hal tersebut meningkatkan daya total alat pengisap dan perkakas listrik. Untuk melakukannya, putar cincin di atas lubang udara kompensasi (34) hingga lubang udara terbuka secara maksimal.

Melalui fungsi Start/Stop otomatis, alat pengisap dapat secara otomatis dihidupkan dan dimatikan dengan perkakas listrik:

- Untuk mengaktifkan sistem start/stop otomatis, tekan tombol selektor mode pengoperasian (4) ke posisi 1+.
- Untuk menghidupkan alat pengisap, hidupkan perkakas listrik yang terhubung. Alat pengisap akan hidup secara otomatis.

- Setelah menghidupkan perkakas listrik, pastikan alat pengisap telah dihidupkan.

- Untuk menghentikan pengisapan, matikan perkakas listrik. Sistem start/stop otomatis akan terus aktif selama beberapa detik untuk mengisap sisa debu dari slang alat pengisap.
- Untuk mematikan alat pengisap, tekan tombol selektor mode pengoperasian (4) ke posisi 0.

## Pembersihan filter semi-otomatis

Filter harus dibersihkan paling lambat ketika daya isapnya tidak lagi memadai.

Frekuensi pembersihan filter bergantung pada jenis dan kuantitas debu. Jika digunakan secara berkala, performa pengisapan yang maksimal akan bertahan lebih lama.

Hidupkan alat pengisap (tombol selektor mode pengoperasian (4) ke posisi 1).

Untuk hasil pembersihan yang optimal, tutup lubang nozel atau lubang slang alat pengisap dengan telapak tangan.

Tekan tombol pembersihan filter semi-otomatis (11) setidaknya 5 kali secara berurutan. Filter dibersihkan dengan aliran udara yang kuat.