# Afhjælpning af fejl

- Hvis der opstår en fejl (f.eks. filterbrud), skal støvsugeren straks slukkes. Før støvsugeren tages i brug igen, skal fejlen afhjælpes.

Problem | Årsag | Afhjælpning
--- | --- | ---
Støvsugerturbine starter ikke. | Ingen energiforsyning | Kontrollér netledning, netstik, sikring og stikdåse.
Driftstype-valgknappen (4) står på 1+. | Sæt driftstype-valgknappen (4) på 1, eller tænd el-værktøjet, der er sluttet til stikdåsen (6).
Støvsugerturbine starter ikke igen, efter at beholderen er blevet tømt. | Nulstilling nødvendig | Sluk støvsugeren, vent 5 s, og tænd derefter igen.
Sugekraften aftager. | Beholderen (3) eller fleecefilterposen (20) er fuld | Tøm beholderen eller fleecefilterposen.
Mundstykke, sugerør (29) eller sugeslange (23) er tilstoppet | Fjern tilstopningen
Filteret (38) er snavset eller defekt | Foretag halvautomatisk filterrengøring, rengør filteret, eller udskift det
Filteret (38) er ikke gået i indgreb i filterholderen (35) | Sæt filteret korrekt i indgreb
Støvsugeroverdelen (12) sidder ikke korrekt | Sæt støvsugeroverdelen korrekt på, og luk låsene (13)
Støvlækage ved tørsugning | Filteret (38) er sat forkert i | Kontrollér, at filteret er monteret korrekt
Filteret (38) er defekt | Udskift filteret
Vandlækage ved vådsugning | Svømmeren (37) er blokeret | Tør svømmerkurven af med en fugtig klud, og rengør svømmeren ved at ryste støvsugeren let Hvis svømmeren og svømmerkurven er meget snavset, skal du kontakte et autoriseret Bosch-serviceværksted.
Den halvautomatiske filterrengøring arbejder ikke. |  | Bloker luftindtaget, og tryk mere end 5× på knappen for halvautomatisk filterrengøring (11) Hvis filterrengøringen derefter stadig ikke virker, skal du kontakte et autoriseret Bosch-serviceværksted.