# Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 60335‑2‑69.

Nivelul presiunii acustice evaluat după curba de filtrare A al aspiratorului este în mod normal de 75 dB(A). Incertitudinea K = 2 dB. Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăşi valorile specificate. Poartă căşti antifonice!

Valorile vibraţiilor ah (vibraţii continue), pF (vibraţii de impact repetate) şi incertitudinea K au fost determinate conform EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)