# Tørrsuging

- Før tørrsuging må du sørge for at filteret, beholderen og sugetilbehøret er tørre. Støv kan feste seg på fuktige deler og danne belegg.

Det anbefales å bruke en fleecefilterpose (20).

## Oppsamling av støv fra elektroverktøy under drift (se bilde J)

- Luftutskiftingshastigheten i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingsluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.

En stikkontakt for elektroverktøy (6) er integrert i støvsugeren. Du kan koble et eksternt elektroverktøy til denne stikkontakten. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

Koble til elektroverktøyets sugestuss og sugeslangen (23) direkte eller via støvsugeradapteren (27).

Merknad om bruk av støvsugeradapteren: Ved arbeid med elektroverktøy med liten lufttilførsel inn i sugeslangen må falskluftåpningen (34) til støvsugeradapteren (27) åpnes. På den måten forbedres den totale effekten til støvsugeren og elektroverktøyet. Dette gjør du ved å dreie på ringen over falskluftåpningen (34) til maksimal åpning.

Med start-/stopp-automatikken kan du slå støvsugeren automatisk av og på med elektroverktøyet:

- For å slå på start-/stopp-automatikken, setter du driftsmodusvelgeren (4) i posisjon 1+.
- For å slå på støvsugeren slår du på det tilkoblede elektroverktøyet. Støvsugeren starter automatisk.

- Kontroller at støvsugeren har blitt startet etter at du har slått på elektroverktøyet.

- For å avslutte sugingen slår du av det elektriske verktøyet. Start/stopp-automatikken kobles inn først etter noen sekunder, slik at rester av støv i sugeslangen kan suges ut.
- For å slå av støvsugeren trykker du på driftsmodusvelgeren (4) til posisjon 0.

## Halvautomatisk filterrengjøring

Du bør rengjøre filteret senest når sugeeffekten ikke lenger er tilstrekkelig.

Hyppigheten til filterrengjøringen avhenger av støvtypen og ‑mengden. Ved jevnlig bruk opprettholdes maksimal kapasitet lenger.

Slå på støvsugeren (sett bryteren for driftsmodus (4) i posisjon 1).

For optimal rengjøringseffekt lukker du munnstykket eller sugeslangens åpning med håndflaten.

Trykk på knappen for halvautomatisk filterrengjøring (11) minst 5 ganger etter hverandre. Filteret rengjøres av en sterk luftstrøm.