# Dépannage/suppression de dérangements

- En cas de dysfonctionnement (p. ex., rupture du filtre), l'aspirateur doit être immédiatement mis hors tension. Le dysfonctionnement doit être résolu avant la remise en service.

Problème | Cause | Solution
--- | --- | ---
La turbine d’aspiration ne fonctionne pas. | Pas d'alimentation électrique | Contrôler le câble d’alimentation et son connecteur, le fusible et la prise de courant.
Sélecteur de mode de fonctionnement (4) sur 1+. | Positionner le sélecteur de mode de fonctionnement (4) sur 1 ou mettre en marche l'outil électroportatif connecté à la prise électrique (6).
La turbine d’aspiration ne fonctionne plus après le vidage de la cuve. | Réinitialisation nécessaire | Arrêter l’aspirateur et attendre 5 s puis remettre l'aspirateur en marche.
Le pouvoir aspirant diminue. | Réservoir (3) ou sac filtrant en non-tissé (20) plein | Vider le réservoir ou le sac filtrant en non tissé.
Suceur, tube d’aspiration (29) ou tuyau d’aspiration (23) obturé | Déboucher la buse d’aspiration, le tube d’aspiration ou le tuyau d’aspiration
Filtre (38) encrassé ou défectueux | Effectuer un nettoyage semi-automatique du filtre, nettoyer ou remplacez le filtre
Filtre (38) non enclenché dans le support du filtre (35) | Enclencher correctement le filtre
La partie supérieure de l’aspirateur (12) n’est pas bien en place | Corriger la position de la partie supérieure de l’aspirateur et verrouiller les pattes de verrouillage (13)
Rejet de poussières lors de l’aspiration de matières sèches | Filtre (38) mal inséré | Vérifier si le filtre est bien en place
Filtre (38) défectueux | Changer le filtre
Rejet d’eau lors de l’aspiration de liquides | Flotteur (37) bloqué | Essuyer le panier du flotteur avec un chiffon humide, nettoyer le flotteur en secouant légèrement l’aspirateur En cas de fort encrassement du flotteur et de son panier, adressez-vous à un point de service après-vente Bosch agréé.
Le nettoyage semi-automatique du filtre ne fonctionne pas. |  | Bloquer l'entrée d'air et appuyer plus de 5 fois sur le bouton de nettoyage semi-automatique du filtre (11) Si le nettoyage du filtre ne fonctionne toujours pas, contactez un service client agréé Bosch-.