# การดูดแห้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการดูดฝุ่นแห้งว่าตัวกรอง ถังบรรจุ และอุปกรณ์เสริมระบบดูดฝุ่นอยู่ในสภาพที่แห้งดี ชิ้นส่วนที่ชื้นอาจทำให้ฝุ่นจับตัวและกลายเป็นก้อนแข็ง

ขอแนะนำให้ใช้งานถุงกรองผ้าฟลีซ (20)

## การดูดฝุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ J)

- เมื่อลมที่ปล่อยออกมาหมุนเวียนอยู่ในห้อง ในห้องจึงต้องมีอัตราการระบายอากาศที่เพียงพอ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ

ในเครื่องดูดฝุ่นมีเต้าเสียบสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (6) ติดตั้งอยู่ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้าจากภายนอกที่เต้าเสียบนี้ โปรดคำนึงถึงโหลดเชื่อมต่อสูงสุดที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อข้อต่อดูดฝุ่นของเครื่องมือไฟฟ้าและท่อดูดฝุ่น (23) เข้ากับเครื่องโดยตรงหรือผ่านอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (27)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น: ขณะทำงานโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่มีการไหลของอากาศเข้าไปในท่อดูดน้อย จำเป็นต้องเปิดช่องระบายลม (34) ของอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (27) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องดูดฝุ่นและเครื่องมือไฟฟ้า หมุนวงแหวนบนช่องจ่ายอากาศ (34) ไปจนได้ช่องเปิดกว้างที่สุด

เมื่อใช้ระบบ Start/Stop อัตโนมัติ คุณจะสามารถเปิดและปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่นได้โดยอัตโนมัติ:

- สำหรับการเปิดใช้งานระบบ Start/Stop อัตโนมัติ ให้กดสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (4) ในตำแหน่ง 1+
- สำหรับการเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่ เครื่องดูดฝุ่นจะสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

- หลังจากเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องดูดฝุ่นเริ่มการทำงานแล้ว

- หากต้องการสิ้นสุดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น ให้ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ระบบ Start/Stop อัตโนมัติจะทำงานต่ออีกสองสามวินาทีเพื่อดูดฝุ่นที่เหลือออกจากท่อดูด
- สำหรับการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้กดสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (4) ในตำแหน่ง 0

## ระบบทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติ

หากในท้ายที่สุดกำลังการดูดฝุ่นยังคงไม่ถึงระดับที่เลือกไว้ ให้ทำความสะอาดตัวกรอง

ความถี่ในการใช้ระบบทำความสะอาดตัวกรองขึ้นอยู่กับประเภทฝุ่นและปริมาณฝุ่น หากใช้ระบบทำความสะอาดตัวกรองเป็นประจำ จะเพิ่มอายุการใช้งานของตัวกรอง

เปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น (สวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (4) ในตำแหน่ง 1)

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหมาะสม ให้ใช้ฝ่ามือปิดช่องเปิดของท่อดูดหรือหัวดูดไว้

กดปุ่มระบบทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติ (11) ติดกันอย่างน้อย 5 ครั้ง ตัวกรองจะได้รับการทำความสะอาดด้วยกระแสลมแรง