# Всасывание жидкостей

- Не собирайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, например, бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую, горючую или взрывоопасную пыль. Не пользуйтесь пылесосом в помещениях с высокой взрывоопасностью. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.

- Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды. Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.

- Пылесос нельзя использовать без фильтра.

Полуавтоматическую очистку фильтра нельзя включать во время влажной уборки.

## Перед всасыванием жидкостей

Откройте защелки (13) и снимите верхнюю часть пылесоса (12).

Опорожните контейнер (3) и извлеките фильтр-мешок из нетканого материала (20).

Очистите фильтр (38) и вставьте его на место в пылесос.

Убедитесь, что поплавок (37) чистый. При заблокированном поплавке невозможно автоматическое отключение пылесоса при заполнении контейнера.

Установите верхнюю часть пылесоса (12) и закройте обе защелки (13) до фиксации со слышимым щелчком.

## Во время и после каждой влажной уборки

Пылесос оснащен поплавком (37). По достижении максимального уровня наполнения всасывание прекращается. В этом случае опорожните контейнер (3).

Если из пылесоса вытекает жидкость из-за того, что контейнер не был своевременно опорожнен, немедленно выключите пылесос. Снимите верхнюю часть пылесоса (12) и дайте всем деталям как следует высохнуть.

По окончании работы, чтобы избежать образования плесени, снимите верхнюю часть пылесоса (12) и фильтр (38) и дайте им хорошо высохнуть.