# Tehniskie parametri

Vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai | GAS12‑25LS
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1200
Frekvence | Hz | 50–60
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 25
Neto tilpums (šķidrumam) | l | 18
Neto tilpums (sauss) | l | 20
Flīsa filtra maisiņa tipums | l | 10
Gaisa retinājums
VakuumsūcējamA) | hPa | 200
Turbīnai | hPa | 210
Gaisa plūsma
VakuumsūcējamA) | m³/h l/s | 126 35
Turbīnai | m³/h l/s | 234 65
Putekļu klase |  | L
SvarsB) | kg | 9,4
Aizsardzības klase |  | /I
Aizsardzības tips |  | IPX4

A)

  Izmērīts ar 3,1 m garu uzsūkšanas šļūteni ar 32 mm iekšējo diametru.

B)

  Bez elektrotīkla kabeļa

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.

## Kontaktligzda uz vakuumsūcēja

Pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamā pieslēgšanas jauda
‎3 601 JS3 … | Nominālais spriegums | Maksimālā jauda | Minimālā jauda
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220–240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220–240 V | 2100 W | 100 W

Dati par pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamo pieslēgšanās jaudu.
Citām valstīm paredzētajiem modeļiem šīs vērtības var atšķirties. Lūdzam ievērot vērtības, kas norādītas uz vakuumsūcēja kontaktligzdas.