# Montere slange

## Sugefunksjon (se bilde E)

For å montere den setter du sugeslangen (23) inn i slangeholderen (5) og vrir den med klokken til den stopper.

For å demontere vrir du sugeslangen (23) mot klokken til den stopper, og trekk den ut av slangeholderen.

Merknad: Under suging oppstår det en elektrostatisk opplading på grunn av friksjonen til støvet i sugeslangen og -tilbehøret. Denne kan brukeren merke i form av statisk elektrisitet (avhenger av forhold i omgivelsene, og varierer fra person til person).
Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) ved suging av fint støv og tørre materialer.

## Blåsefunksjon (se bilde F)

- Sugeren har en blåsefunksjon. Luften må ikke blåses ut i rommet. Bruk blåsefunksjonen bare med en ren slange. Støv kan være helseskadelig.

For å montere utblåsningsslangen (24) trykker du på låsen (14) på utblåsningsdekselet og åpner dekselet. Sett utblåsningsslangen (24) på slangeholderen (25) til du hører at de to trykknappene (26) klikker på plass.

For å demontere utblåsningsslangen (24) trykker du begge trykknappene (26) inn og trekker utblåsningsslangen av. Lukk utblåsningsdekselet slik at låsen (14) klikker på plass igjen.