# Apkope un tīrīšana

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas pirms vakuumsūcēja apkalpošanas, tīrīšanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

- Lai vakuumsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pie‌vēršot ventilācijas atverēm.

Ja nepieciešams nomainīt instrumenta elektrokabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai pilnvarotā Bosch elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tikai tā ir iespējams saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

- Veicot putekļu savācēja apkalpošanu un tīrīšanu, nēsājiet putekļu aizsargmasku.

Laiku pa laikam notīriet vakuumsūcēja korpusu ar mitru audumu.

- Netīriet vakuumsūcēju ar saspiestu gaisu. Filtrs vai citi komponenti var tikt bojāti.

Vismaz reizi gadā ražotājam vai apmācītai personai jāveic vakuumsūcēja tehniskā pārbaude (piem., jāpārbauda, vai filtrs nav bojāts, vai vakuumsūcējs ir hermētisks un vai kontroles ierīces darbojas pareizi).

##

- Uzskatiet visas detaļas, kas var būt nonākušas saskarē ar veselībai kaitīgām vielām, par piesārņotām.
- Pirms vakuumsūcēja aiznešanas prom no vietas, kur atradās veselībai bīstamās vielas, rūpīgi nosūciet, noslaukiet vai izolējiet vakuumsūcēja ārējo virsmu.
- Tīriet, demontējiet un apkopiet vakuumsūcēju tikai tad, ja tas ir iespējams bez bīstamības jums un citām personām. Veicot apkopi un tīrīšanu, valkājiet individuālos aizsarglīdzekļus. Veiciet darbus labi vēdinātā telpā.
- Pirms izjaukšanas vispirms notīriet vakuumsūcēja ārējo virsmu.
- Visas vakuumsūcēja daļas, kuras nevar pienācīgi iztīrīt, izmetiet, pirms tam ievietojot necaurlaidīgos maisiņos. Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par šādu atkritumu utilizāciju.
- Pēc darbu pabeigšanas notīriet apkopes zonu.

##

Laiku pa laikam iztīriet tvertni (3), lietojot tirdzniecībā pieejamu neabrazīvu tīrīšanas līdzekli, un tad ļaujiet tai izžūt.

##

Vakuumsūcēja uzsūkšanas jauda ir atkarīga no filtra stāvokļa. Tāpēc regulāri tīriet filtru (38).

Ja filtrs ir bojāts, nekavējoties to nomainiet.

- Aktivizējiet pusautomātisko tīrīšanu un pēc tam izslēdziet vakuumsūcēju.
- Atveriet aizdares (13) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (12).
- Atlieciet filtra turētāja (35) rokturi (36) ➊ un izvelciet filtra turētāju (35) ➋.
- Izņemiet filtru (38) no filtra turētāja (35) ➌.
- Izkratiet filtra (38) saturu piemērotā atkritumu tvertnē. Raugiet, lai netiktu bojātas filtra ieloces.
  Stipra piesārņojuma gadījumā iztīriet filtra ieloces ar ūdeni un mīkstu suku. Pēc tam ļaujiet filtram kārtīgi izžūt.
- Ja filtrs (38) ir bojāts, nomainiet to.
- Ievietojiet tīru un sausu filtru (38) filtra turētājā (35) ➍.
- Ievietojiet filtra turētāju (35) vakuumsūcēja augšējā daļā ➎ un nolieciet filtra turētāja (35) rokturi (36) ➏, līdz tas nofiksējas.
- Pārbaudiet, vai filtrs (38) un filtra turētājs (35) ir uzstādīti pareizi un stingri nofiksēti.
- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (12) atpakaļ un aizveriet abas aizdares (13), lai tās dzirdami nofiksētos.

##

- Iztukšojiet un iztīriet tvertni (3). Lai novērstu pelējuma veidošanos, raugiet, lai filtrs (38) un vakuumsūcēja iekšpuse būtu sausa.
- Ievietojiet uzsūkšanas šļūteni (23) ar liekto uzgali (28) turētājā (7), apvijot to ap vakuumsūcēja augšējo daļu.
- Ievietojiet uzsūkšanas piederumus tiem paredzētajos turētājos: nosūkšanas adapteri (27) un uzsūkšanas šļūteni (29) turētājos (17), šuvju uzgali (30) turētājā (16), grīdas uzgali (31) turētājā (18).
- Elektrotīkla kabeli aptiniet ap šuvju uzgaļa turētāju (16).
- Pārnesiet vakuumsūcēju aiz roktura (8).
- Novietojiet vakuumsūcēju sausā telpā un nodrošiniet to pret neatļautu lietošanu.
- Lai nofiksētu vadrullīti (1), nospiediet vadrullīša bremzes (2) uz leju.