# Сору керек-жарақтарын орнату (G суретін қараңыз)

Сорғыш шлангы (23) қысқыш жүйесімен жабдықталған, сору керек-жарақтарын (сорғыш адаптер (27), қисайған қондырма (28)) қосуға болады.

## Бүріккіштер мен құбырларды орнату

- Қисайған қондырма (28) сорғыш шлангіге (23) сорғыш шлангінің екі батырмасы (26) дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Содан кейін қажетті сору керек-жарақтарын (едендік қондырма, тесік қондырма, сорғыш құбыр және т.б.) қисайған қондырмаға (28) салыңыз.
- Шешу үшін батырмаларды (26) ішіне басып, құрамдас бөліктерді ажыратыңыз.

## Сору адаптерін орнату

- Сору адаптерін (27) сору шлангына (23) сору шлангының екі басу түймешесі (26) дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Шешу үшін басу түймешелерін (26) ішіне басып бөліктерін ажыратыңыз.