# Fliisist filtrikoti sisseasetamine/eemaldamine (vt jooniseid A−B)

Kuivimemiseks võite kasutada fliisist filtrikotti (20). See kergendab tolmu jäätmekäitlust.

Avage lukustid (13) ja võtke tolmuimeja ülaosa (12) ära.

Pöörake fliisist filtrikoti hoidik (19) üles, kuni see horisontaalses asendis fikseerub.

Lükake fliisist filtrikott (20) lõpuni fliisist filtrikoti hoidikusse (19).

Eemaldamiseks vajutage fliisist filtrikott (20) veidi alla ja tõmmake see fliisist filtrikoti hoidikust (19) välja.

Ilma fliisist filtrikotita imemiseks pöörake fliisist filtrikoti hoidik (19) uuesti alla: suruge selleks fliisist filtrikoti hoidiku fiksaatorid (21) kokku, pöörake fliisist filtrikoti hoidik alla ja vajutage see kuni fikseerumiseni vastu mahuti seina.

Pange tolmuimeja ülaosa (12) tagasi peale ja ühendage lukustite (13) sulgemisega anum (3) tolmuimeja ülaosaga (12).