# Droog zuigen

- Zorg er vóór het droog zuigen voor dat filter, reservoir en zuigaccessoires droog zijn. Stof kan zich vastzetten op vochtige delen en daar een korst vormen.

Het gebruik van een vliesfilterzak (20) wordt aangeraden.

## Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen afzuigen (zie afbeelding J)

- Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid, moet de luchtverversing van de ruimte voldoende zijn. Neem de in uw land geldende voorschriften in acht.

In de zuiger is een stopcontact voor elektrische gereedschappen (6) geïntegreerd. U kunt op dit stopcontact een extern elektrisch gereedschap aansluiten. Let op het maximaal toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap.

Verbind de afzuigaansluiting van het elektrische gereedschap en de zuigslang (23) ofwel direct of via de afzuigadapter (27).

Aanwijzing bij het gebruik van de afzuigadapter: Bij het werken met elektrische gereedschappen waarvan de luchttoevoer in de zuigslang gering is, moet de valse-luchtopening (34) van de afzuigadapter (27) worden geopend. Daardoor wordt het totale vermogen van de zuiger en van het elektrische gereedschap verbeterd. Draai hiervoor de ring over de valse-luchtopening (34) tot een maximale opening ontstaat.

Met de automatische start/stop-functie kunt u de zuiger automatisch met het elektrische gereedschap in- en uitschakelen:

- Voor het inschakelen van de automatische start/stop-functie drukt u de moduskeuzeschakelaar (4) in stand 1+.
- Voor het inschakelen van de zuiger schakelt u het verbonden elektrische gereedschap in. De zuiger start automatisch.

- Verzeker u er na het inschakelen van het elektrische gereedschap van dat de zuiger werd gestart.

- Voor het beëindigen van het afzuigen schakelt u het elektrische gereedschap in. De automatische start/stop-functie loopt enkele seconden na om reststof uit de zuigslang af te zuigen.
- Voor het uitschakelen van de zuiger drukt u de moduskeuzeschakelaar (4) in stand 0.

## Semiautomatische filterreiniging

Uiterlijk op het moment dat de zuigcapaciteit niet meer voldoende is, moet u de filter reinigen.

Hoe vaak u de filter reinigt, is afhankelijk van het soort stof en de hoeveelheid stof. Bij regelmatig gebruik blijft de maximale zuigcapaciteit langer in stand.

Schakel de zuiger in (moduskeuzeschakelaar (4) in stand 1).

Voor een optimale reinigingswerking sluit u met de handpalm de zuigmond- of zuigslangopening af.

Druk ten minste 5 × achter elkaar op de knop semiautomatische filterreiniging (11). De filter wordt door een sterke luchtstroom gereinigd.