# Монтирање на опремата за всисување (види слика G)

Цревото за всисување (23) е опремено со систем со стеги, со којшто може да се приклучи опремата за всисување (адаптер за всисување (27), свиткана млазница (28)).

## Монтирање на млазниците и цевките

- Ставете ја свитканата млазница (28) на цревото за всисување (23), додека не слушнете да се вклопат двете копчиња на притискање (26) на цревото за всисување.
- Потоа прицврстете ја саканата опрема за всисување (подна млазница, млазница за фуги, цевка за всисување итн.) на заоблената млазница (28).
- За демонтирање, притиснете на двете копчиња на притискање (26) навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.

## Монтирање на адаптерот за всисување

- Ставете го адаптерот за всисување (27) на цревото за всисување (23), додека двете копчиња на притискање (26) не слушнете да се вклопат на цревото за всисување.
- За демонтирање, притиснете на двете копчиња на притискање (26) навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.