# Aspirar a seco

- Antes de aspirar a seco, certifique-se de que o filtro, o recipiente e o acessório de aspiração estão secos. Em peças molhadas, o pó pode fixar-se e incrustar-se.

É recomendada a utilização de um saco de filtro em velo (20).

## Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de ferramentas elétricas (ver figura J)

- Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada para ferramentas elétricas (6). Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a esta tomada. Respeite a potência de ligação máxima permitida da ferramenta elétrica ligada.

Ligue o bocal de aspiração da ferramenta elétrica e da mangueira de aspiração (23) diretamente ou através do adaptador de aspiração (27).

Nota sobre a utilização do adaptador de aspiração: ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja alimentação de ar na mangueira de aspiração seja reduzida, tem de ser aberta a abertura de ar complementar (34) do adaptador de aspiração (27). Desta forma é melhorado o rendimento total do aspirador e da ferramenta elétrica. Para tal, rode o anel sobre a saída de ar complementar (34), até obter a abertura máxima.

Com o sistema start/stop automático pode ligar e desligar automaticamente o aspirador com a ferramenta elétrica:

- Para ligar o sistema start/stop automático pressione o seletor dos modos de operação (4) para a posição 1+.
- Para ligar o aspirador, ligue a ferramenta elétrica conectada. O aspirador inicia-se automaticamente.

- Depois de ligar a ferramenta elétrica, certifique-se de que o aspirador iniciou.

- Para terminar a aspiração, desligue a ferramenta elétrica. O sistema start/stop automático ainda funciona alguns segundos para aspirar os pós restantes da mangueira de aspiração.
- Para desligar o aspirador, pressione o seletor dos modos de operação (4) para a posição 0.

## Limpeza semiautomática do filtro

Deverá limpar o filtro, o mais tardar, quando o poder de aspiração já não for suficiente.

O intervalo para a limpeza do filtro depende do tipo e da quantidade de pó. Se for utilizado regularmente, a máxima potência de transporte é mantida por mais tempo.

Ligue o aspirador (seletor dos modos de operação (4) na posição 1).

Para uma eficiência de limpeza ideal, feche a abertura do bocal ou da mangueira de aspiração com a palma da mão.

Pressione a tecla da limpeza semiautomática do filtro (11) pelo menos 5× consecutivamente. O filtro é limpo através de um forte fluxo de ar.