# Uzsākot lietošanu

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz vakuumsūcēja marķējuma plāksnītes.

- Iepazīstieties ar Jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem un likumdošanas aktiem, kas attiecas uz apiešanos ar veselībai kaitīgiem putekļiem.

Vakuumsūcēju drīkst izmantot šādu materiālu putekļu uzsūkšanai:

- putekļi ar ekspozīcijas robežvērtību > 1 mg/m3

Vakuumsūcēju principiāli nedrīkst izmantot telpās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību.

Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanas jaudu, uzsūkšanas šļūtene (23), vienmēr pilnīgi jānotin no vakuumsūcēja augšējās daļas (12).

## Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju (4) pozīcijā 1.

Lai ieslēgtu automātisko ieslēgšanās/izslēgšanās funkciju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju (4) pozīcijā 1+. Vakuumsūcēju var iedarbināt automātiski, ja tas ir savienots ar elektroinstrumentu, izmantojot kontaktligzdu (6).

Lai izslēgtu vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju (4) pozīcijā 0.