# إزالة الاختلالات

- في حالة حدوث خلل (مثل انقطاع الفلتر) يجب إيقاف الشافطة على الفور. يجب إزالة الخلل قبل مواصلة التشغيل.

المشكلة | السبب | العلاج
--- | --- | ---
توربين الشفط لا يعمل. | لا يوجد إمداد بالتيار الكهربائي | افحص كابل الكهرباء والقابس الكهربائي والمصهر والمقبس.
مفتاح اختيار نوع التشغيل (4) على الوضع ‎1+‎. | اضبط مفتاح اختيار نوع التشغيل (4) على 1 أو قم بتشغيل العدة الكهربائية الموصلة بالمقبس (6).
لا تقم بإعادة تشغيل توربينة الشفط بعد إفراغ الوعاء. | تلزم إعادة الضبط | أطفئ الشافطة وانتظر لمدة 5 ثوانٍ، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
انخفاض قوة الشفط. | الوعاء (3) أو كيس الفلتر القماشي (20) ممتلئ | قم بتفريغ الوعاء أو كيس الفلتر القماشي.
الفوهة، أو أنبوب الشفط (29) أو خرطوم الشفط (23) مسدود | قم بإزالة الانسدادات
الفلتر (38) متسخ أو معطل | قم بتشغيل وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية، قم بتنظيف الفلتر أو تغييره
الفلتر (38) غير مثبت في حامل الفلتر (35) | قم بتثبيت الفلتر بشكل صحيح
الجزء العلوي من الشافطة (12) غير مركب بشكل صحيح | قم بتركيب الجزء العلوي من الشافطة بشكل صحيح، وإغلاق الأقفال (13)
خروج الغبار أثناء الشفط الجاف | الفلتر (38) مركب بطريقة خاطئة | راجع التركيب الصحيح للفلتر
الفلتر (38) تالف | تغيير الفلتر
خروج الماء في حالة الشفط الرطب | انحصار العوامة (37) | امسح سلة العوامة باستخدام قطعة قماش مبللة، وقم بتنظيف العوامة من خلال هز الشافطة بدرجة بسيطة في حالة الاتساخات الشديدة للعوامة وسلة العوامة اتصل بمركز خدمة عملاء معتمد Bosch.
وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية لا تعمل. |  | قم بسد مدخل الهواء واضغط أكثر من 5 مرات على زر وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية (11) إذا استمر عدم عمل تنظيف الفلتر بعد ذلك، فاتصل بمركز خدمة Bosch العملاء المعتمد.