# Khắc phục trục trặc

- Nếu xảy ra sự cố (ví dụ: vỡ bộ lọc), máy hút bụi phải được tắt ngay lập tức. Trước khi khởi động lại, phải loại bỏ lỗi.

Vấn đề | Nguyên nhân | Biện Pháp Sửa Chữa
--- | --- | ---
Tuabin hút chưa khởi động. | Không có nguồn cung năng lượng | Kiểm tra dây điện, phích cắm điện, cầu chì và ổ cắm điện.
Công tắc chọn chế độ vận hành (4) ở 1+. | Đặt công tắc chọn chế độ vận hành (4) đến 1 hoặc cắm dụng cụ điện đã kết nối vào ổ cắm (6).
Tuabin hút chưa khởi động lại sau khi làm rỗng thùng chứa. | Thiết lập lại cần thiết | Tắt máy hút bụi và chờ 5 s, sau đó bật lại.
Giảm lực hút. | Khoang chứa (3) hoặc túi bộ lọc nỉ (20) đầy | Xả sạch khoang chứa hoặc túi bộ lọc nỉ.
Vòi phun, ống hút (29) hoặc ống hút mềm (23) bị tắc | Loại bỏ tắc
Bộ lọc (38) bị bẩn hoặc hỏng | Thực hiện làm sạch bộ lọc bán tự động, làm sạch hoặc thay bộ lọc
Bộ lọc (38) không được khớp trong giá đỡ bộ lọc (35) | Khớp bộ lọc thật chính xác
Thân nắp máy hút (12) không khớp chính xác | Đậy khít nắp trên cùng của máy hút bụi và đóng các khóa (13)
Phát thải bụi khi hút khô | Bộ lọc (38) bị lắp sai | Kiểm tra việc lắp đặt bộ lọc chính xác
Bộ lọc (38) hỏng | Thay bộ lọc
Rò rỉ nước khi hút ướt | Phao đo (37) bị chặn | Lau giỏ phao đo bằng khăn ẩm, làm sạch phao đo bằng cách lắc nhẹ máy hút bụi Khi có nhiều bụi bẩn ở phao đo và giỏ phao đo, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng Bosch được ủy quyền.
Chế độ vệ sinh bộ lọc tự động không làm việc. |  | Chặn lỗ lấy khí và nhấn nút làm sạch bộ lọc bán tự động (11) hơn 5 lần Nếu việc làm sạch bộ lọc vẫn không hiệu quả, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng Bosch được ủy quyền.