# Suho sesanje

- Pred suhim sesanjem se prepričajte, da so filter, zbiralnik in pribor za odsesavanje suhi. Prah se namreč lahko oprime vlažnih delov in zatrdi.

Priporočamo uporabo filtrske vrečke iz filca (20).

## Odsesavanje prahu med uporabo električnih orodij (glejte sliko J)

- Če se odpadni zrak vrača v prostor, mora biti v prostoru zagotovljeno ustrezno zračenje. Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise.

Na sesalniku je na voljo vtičnica za električna orodja (6). V to vtičnico lahko priključite zunanje električno orodje. Upoštevajte največjo dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

Priključek za odsesavanje električnega orodja in gibko sesalno cev (23) povežite neposredno ali prek adapterja za odsesavanje (27).

Opomba pri uporabi adapterja za odsesavanje: pri delu z električnimi orodji z manjšim dovodom zraka v odsesovalno cev je treba odpreti odprtino za vdorni zrak (34) na adapterju za odsesavanje (27). Na ta način izboljšate skupno moč sesalnika in električnega orodja. Obroč, ki zakriva odprtino za vdorni zrak (34), vrtite, dokler ni odprtina povsem odkrita.

S samodejnim vklopom/izklopom lahko sesalnik samodejno vklopite in izklopite z električnim orodjem:

- Za vklop samodejnega vklopa/izklopa potisnite stikalo za izbiro načina delovanja (4) v položaj 1+.
- Za vklop sesalnika vklopite povezano električno orodje. Sesalnik se samodejno zažene.

- Po vklopu električnega orodja se prepričajte, da se je zagnal tudi sesalnik.

- Za zaustavitev sesanja izklopite električno orodje. Samodejni vklop/izklop deluje še nekaj sekund, da iz gibke sesalne cevi posesa preostali prah.
- Za izklop sesalnika stikalo za izbiro načina delovanja (4) potisnite v položaj 0.

## Polsamodejno čiščenje filtra

Filter očistite najpozneje takrat, ko sesalna moč ne zadošča več.

Pogostost čiščenja filtra je odvisna od vrste in količine prahu. Pri redni uporabi se največja moč ohrani dlje časa.

Vklopite sesalnik (stikalo za izbiro načina delovanja (4) v položaj 1).

Za optimalne rezultate čiščenja z roko pokrijte odprtino šobe ali sesalne cevi.

Vsaj 5-krat zapored pritisnite tipko za polsamodejno čiščenje filtra (11). Filter se očisti z močnim zračnim tokom.