# Hooldus ja puhastamine

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatus‌abinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

- Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Kui on vaja vahetada ühendusjuhet, laske seda ohutuskaalutlustel teha Bosch-il või Bosch-i elektriliste tööriistade volitatud klienditeenindusel.

- Kandke tolmuimeja hooldamisel ja puhastamisel tolmukaitsemaski.

Puhastage tolmuimeja korpust aeg-ajalt niiske lapiga.

- Ärge puhastage imurit suruõhuga. Filtrit ja muid komponente võidakse vigastada.

Vähemalt kord aastas tuleb lasta tootjal või instrueeritud isikul kontrollida tolmuimejat tolmutehniliselt (nt filtril vigastuste puudumist, tolmuimejal lekete puudumist ja kontrollseadiste talitluse laitmatust).

##

- Käsitlege kõiki osi, mis võisid terviskahjustavate ainetega kokku puutuda, saastatutena.
- Enne tervistkahjustavate ainetega piirkonnast eemaldamist imege, pühkige põhjalikult puhtaks või tihendage tolmuimeja väljastpoolt.
- Puhastage, võtke tolmuimeja lahti ja hooldage seda ainult siis, kui seda on võimalik teie ja teiste isikute suhtes ohutult teha. Kandke hooldamise ja puhastamise ajal isiklikku kaitsevarustust. Tehke töid ainult hästi ventileeritud ruumides.
- Puhastage tolmuimeja enne selle lahtivõtmist kõigepealt väljastpoolt.
- Saatke kõik tolmuimeja osad, mida ei saa rahuldavalt puhastada, mitteläbilaskvates kottides jäätmekäitlusse. Järgige sealjuures kehtivaid selliste jäätmete jäätmekäitluseeskirju.
- Puhastage tööde lõpetamise järel hooldamispiirkond.

##

Pühkige anumat (3) aeg-ajalt standardse, mitteabrasiivse puhastusvahendiga ja laske kuivada.

##

Imemisvõimsus sõltub filtri seisundist. Seepärast puhastage filtrit (38) regulaarselt.

Vahetage kahjustatud filter kohe välja.

- Rakendage poolautomaatne filtripuhastus ja lülitage imur seejärel välja.
- Avage sulgurid (13) ja võtke imuri ülaosa (12) ära.
- Pöörake käepide (36) filtrihoidikul (35) lahti ➊ ja tõmmake filtrihoidik (35) välja ➋.
- Võtke filter (38) filtrihoidikust (35) välja ➌.
- Kloppige filtrit (38) sobiva jäätmenõu kohal. Jälgige, et sealjuures ei kahjustataks filtri lamelle.
  Tugeva mustuse korral harjake filtri lamelle vee ja pehme harjaga. Laske filtril seejärel korralikult kuivada.
- Kui filter (38) on kahjustatud, siis vahetage see välja.
- Asetage puhas ja kuiv filter (38) filtrihoidikusse (35) ➍.
- Asetage filtrihoidik (35) imuri ülaossa ➎ ja pöörake käepide (36) filtrihoidikul (35) kinni ➏, kuni see fikseerub.
- Kontrollige filtrit (38) ja filtrihoidikut (35) korrektse ja kindla kinnituse suhtes.
- Asetage imuri ülaosa (12) uuesti peale ja sulgege mõlemad sulgurid (13), nii et need kuuldavalt fikseeruksid.

##

- Tühjendage ja puhastage mahuti (3). Hallituse vältimiseks veenduge, et filter (38) ja imuri sisepind oleks kuivad.
- Pange imivoolik (23) koos kõvera düüsiga (28) ülaosa ümber hoidikutesse (7).
- Asetage imitarvikuid selleks ette nähtud hoidikutesse: väljaimemisadapter (27) ja imitorud (29) hoidikutesse (17), vuugidüüs (30) hoidikusse (16), põrandadüüs (31) hoidikusse (18).
- Kerige võrgukaabel ümber vuugidüüsi hoidiku (16).
- Kandke imurit kandepidemest (8).
- Hoidke imurit kuivas ruumis ja tõkestage selle lubamatu kasutamine.
- Vajutage juhtrulli (1) fikseerimiseks juhtrulli pidur (2) alla.