# Монтирање на цревото

## Функција на всисување (види слика E)

За монтирање, ставете го цревото за всисување (23) во прифатот за црево (5) и свртете го до крај во правец на стрелките на часовникот.

За демонтирање, свртете го цревото за всисување (23) до крај во правец спротивен на стрелките од часовникот и извлечете го од прифатот за цревото.

Напомена: При всисувањето, поради триењето на правта во цревото и опремата за всисување настанува електростатичко полнење, што корисникот го чувствува во форма на статичко празнење (во зависност од влијанијата на околината и телесната чувствителност).
Во основа, Bosch препорачува антистатичко црево за всисување (опрема) при всисување на ситна прав и суви материјали.

## Функција на издувување (види слика F)

- Всисувачот располага со функција за издувување. Не го издувувајте испуштениот воздух во слободен простор. Користете ја функцијата за издувување само со чисто црево. Правта може да биде опасна по здравјето.

За монтирање на цревото за издувување (24) притиснете го механизмот за заклучување (14) на капакот за издувниот воздух и отворете го капакот. Ставете го цревото за издувување (24) на прифатот за црево (25), додека не се слушне да се вклопат копчињата на притискање (26).

За демонтирање на цревото за издувување (24) притиснете ги двете копчиња на притискање (26) навнатре и извлечете го цревото за издувување. Затворете го капакот за издувниот воздух, така што механизмот за заклучување (14) повторно ќе се вклопи.