# Aspiración en húmedo

- No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión. El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

- El aspirador no debe usarse como una bomba de agua. El aspirador está diseñado para absorber mezcla de aire y agua.

- El aspirador no se debe utilizar sin filtro.

La limpieza semiautomática del filtro no debe activarse durante la aspiración en húmedo.

## Antes de la aspiración en húmedo

Abra los cierres (13) y retire la parte superior del aspirador (12).

Vacíe el depósito (3) y retire la bolsa de filtro de vellón (20).

Limpie el filtro (38) y vuelva a colocarlo en el aspirador.

Asegúrese de que el flotador (37) esté limpio. Si el flotador está bloqueado, no es posible la desconexión automática del aspirador con el depósito lleno.

Coloque la parte superior del aspirador (12) y cierre ambos cierres (13) de forma que encajen perceptiblemente.

## Durante y tras cada aspiración en húmedo

El aspirador está equipado con un flotador (37). Si se alcanza la máxima altura de llenado, se detiene la aspiración. Luego vacíe el depósito (3).

Si sale líquido del aspirador porque no se ha vaciado el depósito a tiempo, apague el aspirador inmediatamente. Desmonte la parte superior del aspirador (12) y deje secar bien todas las partes.

Al final del trabajo, para evitar la formación de moho, retire la parte superior del aspirador (12) y el filtro (38) y deje que ambos se sequen bien.