# Tõrgete kõrvaldamine

- Kui esineb tõrge (nt filtri purunemine), tuleb imur kohe välja lülitada. Enne uuesti kasutusele võtmist tuleb tõrge kõrvaldada.

Probleem | Põhjus | Kõrvaldamine
--- | --- | ---
Imiturbiin ei hakka tööle. | Energiavarustus puudub | Kontrollige võrgukaablit, võrgupistikut, kaitset ja pistikupesa.
Töörežiimide valiklüliti (4) on asendis 1+. | Seadke töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1 või lülitage pistikupessa (6) ühendatud elektriline tööriist sisse.
Imiturbiin ei hakka pärast mahuti tühjendamist uuesti tööle. | Vajalik on lähtestus | Lülitage imur välja ja oodake 5 s, seejärel lülitage uuesti sisse.
Imijõud kahaneb. | Mahuti (3) või fliisist filtrikott (20) on täis | Tühjendage mahuti või fliisist filtrikott.
Düüs, imitoru (29) või imivoolik (23) on ummistunud | Eemaldage ummistused
Filter (38) on mustunud või defektne | Viige läbi poolautomaatne filtripuhastus, puhastage või vahetage filter
Filter (38) pole filtrihoidikusse (35) fikseerunud | Fikseerige filter õigesti
Imuri ülemine osa (12) ei istu õigesti | Pange imuri ülemine osa õigesti otsa ja sulgege sulgurid (13)
Tolmu väljumine kuivimemise ajal | Filter (38) on valesti sisse pandud | Kontrollige filtri korrektne paigaldus üle
Filter (38) on defektne | Vahetage filter
Vee väljumine märgimemise ajal | Ujuk (37) on blokeeritud | Pühkige ujukikorv niiske lapiga üle, puhastage ujukit imuri kerge raputamise teel Ujuki ja ujukikorvi raskete mustumiste korral pöörduge ettevõtte Bosch volitatud klienditeeninduspunkti.
Poolautomaatne filtripuhastus ei tööta. |  | Blokeerige õhu sisselaskeava ja vajutage rohkem kui 5 korda poolautomaatse filtripuhastuse nuppu (11) Kui filtripuhastus seejärel ikka ei tööta, pöörduge volitatud Bosch klienditeenindusse.