# Utbedring av feil

- Hvis det oppstår en feil (f.eks. filterbrudd), må støvsugeren slås av umiddelbart. Før støvsugeren tas i bruk igjen, må feilen være rettet.

Problem | Årsak | Løsning
--- | --- | ---
Sugeturbinen starter ikke. | Ingen strømforsyning | Kontroller strømledningen, støpselet, sikringen og stikkontakten.
Driftmodusvelgeren (4) står på 1+. | Sett driftsmodusvelgeren (4) på 1 eller slå på det elektriske verktøyet som er koblet til stikkontakten (6).
Sugeturbinen starter ikke igjen etter tømming av beholderen. | Tilbakestilling er nødvendig | Slå av støvsugeren, vent 5 sek og slå den på igjen.
Sugekraften er dårligere. | Beholder (3) eller fleecefilterpose (20) full | Tøm beholderen eller fleecefilterposen.
Munnstykke, støvsugerrør (29) eller sugeslange (23) er blokkert | Fjern blokkeringene
Filter (38) er skittent eller defekt | Utfør halvautomatisk filterrengjøring, rengjør eller skift filter
Filteret (38) er ikke ordentlig festet i filterholderen (35) | Fest filteret riktig
Støvsugeroverdelen (12) sitter ikke riktig | Sett på støvsugeroverdelen riktig, og lås lukkemekanismene (13)
Støv lekker ut ved tørrsuging | Filteret (38) er satt inn feil | Kontroller at filteret er riktig satt inn
Filter (38) defekt | Skifte filter
Vann lekker ut under våtsuging | Flottøren (37) er blokkert | Rengjør flottørkurven med en fuktig klut, og rengjør flottøren ved å riste lett på støvsugeren Kontakt et autorisert Bosch-serviceverksted ved kraftig tilsmussing av flottøren og flottørkurven.
Den halvautomatiske filterrengjøringen fungerer ikke. |  | Blokker luftinntaket, og trykk mer enn 5 ganger på knappen for halvautomatisk filterrengjøring (11). Hvis filterrengjøringen fortsatt ikke fungerer, må du kontakte et autorisert Bosch-kundeservicested.