# Colocar/retirar o saco de filtro de velo (ver figuras A−B)

Para aspirar a seco pode colocar um saco de filtro de velo (20). Desta forma, a eliminação do pó é muito simples.

Abra os fechos (13) e retire a parte superior do aspirador (12).

Vire o suporte do saco de filtro de velo (19) para cima, até que engate na posição horizontal.

Empurre o saco de filtro de velo (20) até ao batente no suporte do saco de filtro de velo (19).

Para retirar, pressione ligeiramente o saco de filtro de velo (20) para baixo e retire-o do suporte do saco de filtro de velo (19).

Para aspirar sem saco de filtro de velo, rebata novamente o suporte do saco de filtro de velo (19) para baixo: para o efeito, pressione os travamentos (21) do suporte do saco de filtro de velo, vire o suporte do saco de filtro de velo para baixo e pressione-o contra a parede do recipiente até que engate.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e ligue-a fechando os fechos (13) do recipiente (3) com a parte superior do aspirador (12).