# Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60335‑2‑69.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers beträgt typischerweise 75 dB(A). Unsicherheit K = 2 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann die angegebenen Werte überschreiten. Gehörschutz tragen!

Schwingungswerte ah (kontinuierliche Vibrationen), pF (wiederholte Stoßvibrationen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)