# Montavimas

- Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurblį sandėliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

Neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio įdėjimas/išėmimas
Siurbimo papildomos įrangos laikiklio montavimas
Žarnos montavimas
Siurbimo priedų montavimas
Grindų antgalio įdėklo išėmimas/įdėjimas
L-BOXX uždėjimas